595-829-D

2008-01-11

Ihr neues Rigg

Yacht:	Tel./Fax/Email:
Eigner:

Bitte überlegen Sie sehr gründlich, welche Anforderungen Sie und Ihre Mannschaft an ein neues Rigg stellen. Wenn Sie diesen Fragebogen sorgfältig ausfüllen, übersehen wir kein wichtiges Detail und wir können das Angebot auf Ihre Anforderungen abstimmen.

Konventionelles Rigg	Mast mit einrollbarem Großsegel
Großsegel mit konventionellen Latten	Manueller Betrieb
Großsegel mit durchgehenden Latten	Hydraulischer Antrieb
Elektrischer Antrieb
Zwei “Einleinen-Reffs”
Zwei “Einleinen-Reffs” und ein 3. Reff als Bindereff	Manueller Ausholer
Zwei konventionelle Reffs	Hydraulischer Ausholer
Drei konventionelle Reffs

Laufendes Gut. Ihr Mast kann mit Fallen ausgerüstet werden, die vom Mast oder vom Cockpit aus bedient werden. Selbstverständlich ist auch eine Kombination aus beiden Bedienpositionen möglich.

Laufendes Gut	Bedienung vom	Spinnaker Baum Alu Carbon
Funktion	Mast	Cockpit	Spinnaker Baum Typ A, “Standard Endbeschläge”
Großfall
Spinnaker Baum Typ B, “Trichteraufnahme”
Genuafall
Teleskop Spinnakerbaum
Furlexfall*
Jockey Pole
Spinnakerfall
Gennaker Baum	Alu
Stagsegelfall
Carbon
Dirk
Spinnakerbaum Mastbeschläge
Spibaum-Lift
Einfaches Ringauge
Unterliekstrecker
Schiene mit Rutscher
Reffleinen
Schiene mit Rutscher u. Halterung stehend am Mast
Licht und Kabel	Komplett	Nur Kabel
Dampferlicht
Drei-Farben-Laterne
Ankerlicht
Windexlicht
Deckslicht
*Das Furlexfall wird durch einen Fallrollenkasten geführt, der die korrekte Führung des Falls zum Fallschlitten gewährleistet, um ein Eindrehen des Falls zu verhindern.	Weitere Kabel	Kabel
UKW Kabel
Durchf. für Radarkabel

Zubehör

Furlex	Manuell	Hydraulisch	Elektrisch
Rodkicker	Standard	Mit Gasdruckfeder
Achterstagspanner	Hahnepot	Mechanisch
Isoliertes Achterstag
Lazy Jack System
Elektrisches System
Oberwanten gelinkt nicht gelinkt
12 V 24 V
Maststufen komplett nur unten

Besondere Wünsche:

Karin Fogelberg

2009-09-24

hartmut

SMAB